Gesuch für die Einleitung von
nicht verschmutztem Regenwasser in Fliessgewässer Stand: 24.04.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Objekt | Adresse     Bauvorhaben      Gewässerschutzbereich [ ]  Au [ ]  Ao [ ]  üB Grundwasserschutzzone [ ]  S3 [ ]  S3 (provisorisch) |
| Einleitung geplant in Gewässer | Gewässer-Name (und Nummer)      [ ]  Neue Einleitung [ ]  Bestehende Leitung |
| Bauherrschaft (und Grundeigentümer\*in) | Name      | Telefon      |
| Adresse           |  |
| E-Mail      |  |
| Projektverfasser | Name      | Telefon      |
| Adresse           |  |
| E-Mail      |  |
| Baubewilligung | Erteilt unter Nr.      Datum:       | [ ]  ausstehend[ ]  nicht erforderlich |
| Ins Fliessgewässer entwässerte Flächen (Dächer, Plätze etc.) | Fläche A [m2] ………………Material…………….………………………….Fläche B [m2] ………………Material…………….………………………….Fläche C [m2] ………………Material…………….………………………….Glasflächen (nur erlaubt, wenn Unterhalt ohne Reinigungsmittel erfolgt)Glasfläche [m2] …………….Unbeschichtete Metallflächen [m2] ………………Metall-Art [ ]  Kupfer [ ]  Zink [ ]  Zinn [ ]  Blei [ ]  MessingMetall-Art [ ]  andere …………………………………………………. |
| Ins Fliessgewässer entwässerte Flächen (Fortsetzung) | Einsatz von pestizidhaltigen Materialien / Isolationsanstriche / Folien☐ Ja (Datenblatt beilegen) ☐ NeinFläche [m2] ………………Material…………….…………………………. |
| Unterschriften | Bauherrschaft (Grundeigentümer\*in): Datum:       Unterschrift:Projektverfasser: Datum:       Unterschrift:  |
| Einzureichende Unterlagen | [ ]  3-fach: Projektpläne der Liegenschaftsentwässerung  (Massstab mindestens 1:100)[ ]  3-fach: Schnitt der Einleitung samt Einmündung ins Fliessgewässer  (Massstab mindestens 1:50, mit Angabe Trockenwetterabflusses Q347 , des Hochwasserniveaus HQ10 und Angabe der baulichen Gestaltung)[ ]  1-fach: Hydraulischer Bericht (Abflusskapazität Fliessgewässer,  Rückstauproblematik) - optional[ ]        |

Das Gesuch inkl. Beilagen ist einzusenden an:

Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt/Entwässerung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur bzw.

liegenschaftsentwaesserung@win.ch

=> Die Bewilligung für die Einleitung in ein Gewässer wird dem Projektverfasser und der Bauherrschaft zugestellt

=> Dieses Gesuch ist bei Neu- und Umbauten zusammen mit dem Gesuch für Liegenschaftsentwässerung ("Kanalisationsgesuch") einzureichen.

Dieses Formular finden Sie im Online-Schalter unserer Home-Page unter [stadt.winterthur.ch/tiefbauamt/formulare](https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/bau/tiefbauamt/formulare)

=> 3 Planen und Bauen => 32 Private Bauvorhaben
=> 323 Gesuch für Regenwasser-Einleitung in Gewässer

Bei der Projektierung sind insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten:

* Kleine bauliche Veränderungen an Gewässern, AWEL 2019 (insbesondere für die konstruktive Ausbildung der Einmündung)
* Norm SN592'000:2012, Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung (VSA/SSIV)
* Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA 2019