Gesuch für die Einleitung von   
nicht verschmutztem Regenwasser in Fliessgewässer Stand: 24.04.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Adresse    Bauvorhaben    Gewässerschutzbereich  Au  Ao  üB  Grundwasserschutzzone  S3  S3 (provisorisch) | |
| Einleitung geplant in Gewässer | Gewässer-Name (und Nummer)       Neue Einleitung  Bestehende Leitung | |
| Bauherrschaft  (und Grundeigentümer\*in) | Name | Telefon |
| Adresse |  |
| E-Mail |  |
| Projektverfasser | Name | Telefon |
| Adresse |  |
| E-Mail |  |
| Baubewilligung | Erteilt unter Nr.  Datum: | ausstehend  nicht erforderlich |
| Ins Fliessgewässer entwässerte Flächen (Dächer, Plätze etc.) | Fläche A [m2] ………………Material…………….………………………….  Fläche B [m2] ………………Material…………….………………………….  Fläche C [m2] ………………Material…………….………………………….  Glasflächen (nur erlaubt, wenn Unterhalt ohne Reinigungsmittel erfolgt)  Glasfläche [m2] …………….  Unbeschichtete Metallflächen [m2] ………………  Metall-Art  Kupfer  Zink  Zinn  Blei  Messing  Metall-Art  andere …………………………………………………. | |
| Ins Fliessgewässer entwässerte Flächen (Fortsetzung) | Einsatz von pestizidhaltigen Materialien / Isolationsanstriche / Folien  ☐ Ja (Datenblatt beilegen) ☐ Nein  Fläche [m2] ………………Material…………….…………………………. | |
| Unterschriften | Bauherrschaft (Grundeigentümer\*in):   Datum:       Unterschrift:  Projektverfasser: Datum:       Unterschrift: | |
| Einzureichende Unterlagen | 3-fach: Projektpläne der Liegenschaftsentwässerung   (Massstab mindestens 1:100)  3-fach: Schnitt der Einleitung samt Einmündung ins Fliessgewässer   (Massstab mindestens 1:50, mit Angabe Trockenwetterabflusses Q347 ,  des Hochwasserniveaus HQ10 und Angabe der baulichen Gestaltung)  1-fach: Hydraulischer Bericht (Abflusskapazität Fliessgewässer,   Rückstauproblematik) - optional | |

Das Gesuch inkl. Beilagen ist einzusenden an:

Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt/Entwässerung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur bzw.

[liegenschaftsentwaesserung@win.ch](mailto:liegenschaftsentwaesserung@win.ch)

=> Die Bewilligung für die Einleitung in ein Gewässer wird dem Projektverfasser und der Bauherrschaft zugestellt

=> Dieses Gesuch ist bei Neu- und Umbauten zusammen mit dem Gesuch für Liegenschaftsentwässerung ("Kanalisationsgesuch") einzureichen.

Dieses Formular finden Sie im Online-Schalter unserer Home-Page unter [stadt.winterthur.ch/tiefbauamt/formulare](https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/bau/tiefbauamt/formulare)

=> 3 Planen und Bauen => 32 Private Bauvorhaben   
=> 323 Gesuch für Regenwasser-Einleitung in Gewässer

Bei der Projektierung sind insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten:

* Kleine bauliche Veränderungen an Gewässern, AWEL 2019 (insbesondere für die konstruktive Ausbildung der Einmündung)
* Norm SN592'000:2012, Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung (VSA/SSIV)
* Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA 2019