Sanierungsgesuch (für bestehende Liegenschaftsentwässerungen) Stand: 23.08.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Objekt | Adresse       |
| Eigentümer | Name      | Telefon      |
| Adresse           |  |
| E-Mail      |  |
| Bauleitung | Name      | Telefon      |
| Adresse           |  |
| E-Mail      |  |
| Gebäudeart | [ ]  Einfamilienhaus |
| [ ]  Mehrfamilienhaus |
| [ ]        |
| Anzahl angeschlossene Wohneinheiten:       |
| Massnahmen betreffen | Schächte: | [ ]  innerhalb Gebäude | [ ]  ausserhalb Gebäude |
| Leitungen: | [ ]  innerhalb Gebäude | [ ]  ausserhalb Gebäude |
| Sanierungsart | Schächte: | [ ]  Umbau | [ ]  Neubau |
| Leitungsersatz: | [ ]  konventionell | [ ]  grabenlos |
| Innensanierung: | [ ]  punktuelle Reparatur | [ ]  Schlauchrelining |
|  | [ ]        | [ ]        |
| Ausführungstermin |       |
| Unternehmer | Name und Adresse: | Telefon: |
| Baumeisterarbeiten: |            |       |
| Kanalsanierungen: |            |       |
| Kanal-TV-Abnahme: |            |       |

Zusätzliche Angaben zu Schlauchrelining:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Best. Leitung | Material:  | [ ]  Beton [ ]  Steinzeug [ ]  Kunststoff |
| Durchmesser: | [ ]  100 [ ]  125 [ ]  150 [ ]  200 |
| Schlauchrelining | Liner-Hersteller:       |
| Liner-Bezeichnung:       |
| Harz-Typ:       |
| Art der Aushärtung:       |

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschriften | Eigentümer: Datum:       Unterschrift:  |
| Bauleitung: Datum:       Unterschrift:  |
| Beilagen | [ ]  Situationsplan mit bestehenden Anlagen und geplanten Massnahmen: Schachtneubau ⇨ Lage, Durchmesser, Tiefe Leitungsersatz ⇨ Lage, Durchmesser , Material Innensanierung ⇨ Lage, Durchmesser , Material |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewilligung | Winterthur, …………………………. | ………………………………………… |
| Auflagen des Tiefbauamtes, Abteilung Entwässerung | [ ]  Inliner in GAL ⇨ Einbindung in Hauptkanal |
| [ ]  Dichtheitsprüfung DHP (DHP nach dem Öffnen von allenfalls vorhandenen seitlichen Anschlüssen ausführen) |
| [ ]  Dichtheitsprüfungen sind mindestens 48 Std. im Voraus zur Abnahme anzumelden. |
| [ ]  Sanierungsprotokolle und Kanal-TV-Aufnahmen sind direkt durch den Unternehmer dem Tiefbauamt/Entwässerung zuzustellen. |
| [ ]  Kanalisationsleitungen sind am offenen Graben abnehmen zu lassen.Abnahmen mindestens 48 Std. im Voraus anmelden.  |
| [ ]  …………………………………………………………………………………… |
|  …………………………………………………………………………………… |
|  …………………………………………………………………………………… |
|  …………………………………………………………………………………… |
|  …………………………………………………………………………………… |

Das Gesuch inkl. Beilagen ist abzugeben an: Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt / Entwässerung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur oder liegenschaftsentwaesserung@win.ch

=> Die Sanierungs-Bewilligung wird der Bauleitung und der Bauherrschaft zugestellt.

Dieses Formular finden Sie im Online-Schalter unserer Home-Page unter [stadt.winterthur.ch/tiefbauamt/formulare](https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/bau/tiefbauamt/formulare)
=> 3 Planen und Bauen => 32 Private Bauvorhaben => 324 Sanierungsgesuch