Sanierungsgesuch (für bestehende Liegenschaftsentwässerungen) Stand: 23.08.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Adresse | | | |
| Eigentümer | Name | | | Telefon |
| Adresse | | |  |
| E-Mail | | |  |
| Bauleitung | Name | | | Telefon |
| Adresse | | |  |
| E-Mail | | |  |
| Gebäudeart | Einfamilienhaus | | | |
| Mehrfamilienhaus | | | |
|  | | | |
| Anzahl angeschlossene Wohneinheiten: | | | |
| Massnahmen betreffen | Schächte: | innerhalb Gebäude | ausserhalb Gebäude | |
| Leitungen: | innerhalb Gebäude | ausserhalb Gebäude | |
| Sanierungsart | Schächte: | Umbau | Neubau | |
| Leitungsersatz: | konventionell | grabenlos | |
| Innensanierung: | punktuelle Reparatur | Schlauchrelining | |
|  |  |  | |
| Ausführungstermin |  | | | |
| Unternehmer | Name und Adresse: | | | Telefon: |
| Baumeisterarbeiten: |  | | |  |
| Kanalsanierungen: |  | | |  |
| Kanal-TV-Abnahme: |  | | |  |

Zusätzliche Angaben zu Schlauchrelining:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Best. Leitung | Material: | Beton  Steinzeug  Kunststoff |
| Durchmesser: | 100  125  150  200 |
| Schlauchrelining | Liner-Hersteller: | |
| Liner-Bezeichnung: | |
| Harz-Typ: | |
| Art der Aushärtung: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschriften | Eigentümer: Datum:       Unterschrift: |
| Bauleitung: Datum:       Unterschrift: |
| Beilagen | Situationsplan mit bestehenden Anlagen und geplanten Massnahmen: Schachtneubau ⇨ Lage, Durchmesser, Tiefe  Leitungsersatz ⇨ Lage, Durchmesser , Material  Innensanierung ⇨ Lage, Durchmesser , Material |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewilligung | Winterthur, …………………………. | ………………………………………… |
| Auflagen des Tiefbauamtes,  Abteilung Entwässerung | Inliner in GAL ⇨ Einbindung in Hauptkanal | |
| Dichtheitsprüfung DHP (DHP nach dem Öffnen von allenfalls vorhandenen seitlichen Anschlüssen ausführen) | |
| Dichtheitsprüfungen sind mindestens 48 Std. im Voraus zur Abnahme anzumelden. | |
| Sanierungsprotokolle und Kanal-TV-Aufnahmen sind direkt durch den Unternehmer dem Tiefbauamt/Entwässerung zuzustellen. | |
| Kanalisationsleitungen sind am offenen Graben abnehmen zu lassen. Abnahmen mindestens 48 Std. im Voraus anmelden. | |
| …………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………… | |

Das Gesuch inkl. Beilagen ist abzugeben an: Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt / Entwässerung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur oder [liegenschaftsentwaesserung@win.ch](mailto:liegenschaftsentwaesserung@win.ch)

=> Die Sanierungs-Bewilligung wird der Bauleitung und der Bauherrschaft zugestellt.

Dieses Formular finden Sie im Online-Schalter unserer Home-Page unter [stadt.winterthur.ch/tiefbauamt/formulare](https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/bau/tiefbauamt/formulare)   
=> 3 Planen und Bauen => 32 Private Bauvorhaben => 324 Sanierungsgesuch